**安全生产管理协议书**

 合同编号：

甲方：广西国有大桂山林场

乙方： 电话:

根据双方签订的《 合同书》（合同编号： ）约定，为遵守国家法律法规以及安全生产有关规定，确保乙方及乙方雇请的外来务工人员生命财产安全，经双方协商一致，特签订本安全生产管理协议书，双方共同遵守。

1. **乙方责任**

乙方必须遵守国家《安全生产法》、《劳动法》、《民法典》等有关法律法规，遵守安全生产规章制度和项目施工操作规程。乙方负责中标的“卖青山”（包青山）项目各环节全部的安全生产管理工作，指派专人做好项目施工从业人员（以下统称工人）的安全生产监督和检查，确保生产安全。如发生安全事故，乙方负全部责任，造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。

**（一）一般责任**

1、乙方必须严把用工关。做到合法用工，不雇用没有合法劳工证明的外籍人员；不雇用不听管教、老弱病残和未成年人员。

 2、乙方要在施工作业前为雇佣工人购买足额的人身意外伤害保险。乙方可自行联系保险公司办理保险业务，也可以委托甲方购买作业工人人身意外伤害保险（无须委托书），保费由乙方负责，伐区作业工人用工关系与甲方无关。

3、乙方要为作业工人配备必要的安全防护用品，并要求作业工人正常佩戴和正确使用。

4、不得雇请无牌照、检验不合格的车辆、船舶作为交通运输工具。不得雇请无资质的人员驾驶车辆、船舶等机械设备。

5、施工作业要使用性能完好的机械 设备，并做好检查维护，消除故障隐患，确保工人的人身安全。

6、工棚搭建要远离沟谷、陡坡、悬崖、大树等危险地带，选择在地势平缓、开阔通风、地质稳定，无洪水、泥石流、滑坡、滚石、塌陷等安全隐患的地方。

7、工棚四周要修铲防火隔离带，厨房与住所不能混搭，汽油、农药、除草剂等危险物品要单独放置、妥善保管。注意用电安全，不私拉乱接电线。

8、做好工人的生活管理，要求其饮用卫生干净的开水，不食用腐坏变质的食品，不捕食野生动物，不烧蜂采蛹，不采食野菜、野菌、野果、草药等物品，防止食物中毒。

9、工棚要配置治疗蛇毒、蜂毒、中暑、腹泻、发烧、外伤等基本药品，以备急用。

10、禁止工人下河、湖、水库游泳戏水；山洪暴涨时不涉险开车或步行过河。

11、遇暴雨、台风、雷电等灾害性天气，必须停止一切野外作业，作业人员撤离至安全地域，禁止在树下躲雨、拨打手机以防雷击。

 12、暑天作业要避开午间高温时段，预防工人中暑事故发生。

13、做好危险地段施工的安全。在陡坡、高边坡、滚石易发区施工，要安排专人看守盯防，确保安全；在社会公路沿线施工的，要在公路上做好警示，并及时清除伐倒木、枝叶、土石，以免妨碍公路交通。

14、林区内驾驶车辆预防塌方滚石等危险，严禁人货混装及酒后、超速、超载等违章驾驶行为，确保交通安全。

15、遵守野外用火规定，生活用火做到人离火灭，防止火灾发生；发生火灾要科学避险并立即报告，不要盲目组织工人冒险扑救。

16、要求工人遵守当地村规民俗，不偷盗、不毁坏村民财物，不参与黄、赌、毒，不酗酒滋事。讲究环境卫生，不乱扔乱倒垃圾，不污染饮用水源。

**（二）教育培训责任**

1、乙方必须做好工人岗前安全生产教育培训，保证工人具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作技能，知晓自身在安全生产方面的权利义务。

2、告知工人其作业环境和工作岗位存在的各种危险因素、事故防范措施及事故应急措施，提高工人安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

3、不得使用未经安全生产教育培训或培训不合格的人员。属特种作业或持证作业的岗位，要雇请有相应资质的人员，不得无证非法作业。

**（三）安全检查责任**

1、乙方必须执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，指定专人负责项目施工日常安全生产的监管和检查，保证安全检查工作正常履行。

2、要做好工棚住所、作业工地、机械设备、车辆，以及工人的作业施工、思想动态、生活饮食等方面的检查，及时发现安全隐患问题。

3、对检查发现的安全隐患，必须停工整改或限期整改，及时消除隐患，确保生产安全。

**（四）作业管理责任**

乙方必须抓好作业施工各环节安全生产的管理，严格遵守木材采伐运输和道路施工的操作规程。

1、伐区工人要熟练使用油锯，保持其性能良好，禁止漏油启动和违章操作；要正确下锯、降低伐根高度，防止伐口撕裂伤人；要找准下锯口、把控好树倒方向，作业区其他人员要躲避到安全区域，防止树倒砸伤；作业过程中禁止抽烟，作业转移时油锯要熄火关闭；要科学安排、分片作业，以免人员相互妨碍和误伤。

2、木材拉山作业时，应自上而下操作，同一工作面的人员必须错开作业，不要重叠排列，防止木头或石头滚落伤人。路边拉山要做好警戒措施，以防落木或滚石伤及过路人员。

3、木材装车时，车辆要停稳拉手刹，并加垫石头防止溜车。装车过程中要转移车辆的，装车工人不得停留在车厢上，不得站在车辆下方或两侧。木材装车要科学，保证车辆左右前后平衡，不超高超宽。木材装好后要捆绑结实，并随时检查捆绑器状况，确保木材运输的交通安全。

 4、开路施工要注意机械操作安全，防止滑坡、塌陷、滚石伤害。如需爆破施工，爆破手要持证上岗，严格按有关规定申领、运输、保管和使用爆破物品和工具。

**（五）其他责任**

1、乙方必须做好工人日常管理、安全隐患检查整改、灾害天气事故预防、人员转移安置等工作，组织工人开展简单的事故应急处置演练。对工人发现报告的安全隐患或紧急情况，乙方要及时整改或立即处理。

2、发生安全事故乙方要第一时间报告，同时做好事故自救、现场处置和善后处理工作。必要时拨打120电话，对伤员作简单救治和妥善转移，防止事故扩大或造成二次伤害。

**二、甲方责任**

甲方有权对乙方采伐施工过程进行安全生产监督检查，对检查发现的安全隐患，乙方要及时处理和整改。

三、本协议书一式贰份，甲乙双方各执壹份。自乙方进场作业施工之日起生效，作业施工完毕甲方验收后自动终止。

甲方：广西国有大桂山林场（盖章） 乙方：

经办人： 身份证号码：

签订日期： 20 年 月 日